防汛物资仓库避光窗帘采购询（报）价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注/规格/要求** |
| 1 | 避光窗帘 | ㎡ | 171.6 |  |  | 一、规格要求：  1.折叠窗帘,面料为无纺锡箔布，左右侧启闭；帘布为全遮光，阻燃等级94V-2以上,适合存储环境使用；  2.边框为铝合金材质，宽度为33mm，厚度为1mm,型材外观颜色为白色，色彩饱满，无毛刺。拉手柱为铝合金型材。  3.包含辅料、送货及安装；  4.规格及数量为：2m\*2.4m\*2套,1.9m\*1.7m\*13套，具体尺寸以现场测量为准，需经采购方确认。  二、施工要求：  1.部分窗户被货架物资完全遮挡，施工方需自主实施；部分窗户下口离地2.4m，安装时需做好安全防护措施；  2.安装前需拆除原有的旧窗帘，对原有铝合金窗户飞边进行磨光处理；  3.窗帘安装完成后，四周需打机构胶，保证安装后不漏光。 |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |

注：（1）供应商公章或销售专用章无效。

（2）本单仅用作询价采购报价，涂改无效，双方权益须签订合同。

（3）以上报价含人工、材料、安装、税金等，采购物品须送货上门。

报价单位名称： （盖章）

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

报价日期：